ПАМЯТКА НАСЕЛЕНИЮ ПО ПОЖАРНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ

Будьте осторожны с огнем! Не бросайте спички и окурки не затушенными! Прячьте спички от детей и не оставляйте детей без присмотра! В целях обеспечения пожарной безопасности жилого дома. Вам предлагается выполнить следующие мероприятия:

1. Территорию прилегающую к дому, очистить от сгораемых отходов, мусора
2. Убрать сгораемые материалы, хранящиеся в противопожарных разрывах между строениями.
3. Не разводить костры в близи строений.
4. Установить емкость (бочку) с водой.
5. Иметь приставную лестницу, достигающую крыши.
6. Очистить гараж от мусора и ветоши.
7. Расположить грубые корма на расстоянии 10 м. от строений и линий электропередач.
8. Строительство, реконструкцию зданий и построек согласовать с архитектурой района.
9. Очистить чердак от сгораемого материала.
10. Обработать огнезащитным составам стропила и обрешетку чердачных покрытий.
11. Отремонтировать отопительную печь (оштукатурить, побелить).
12. Разделку печи и дымового канала до конструкции зданий из горючих материалов выполнить 51 см.
13. Дымоход отштукатурить и побелить.
14. Периодически очищать дымоход от сажи.
15. У печи на сгораемом полу установить предтопочный лист размер 70x50.
16. Металлическую печь установить на несгораемое основание и защитить сгораемые стены несгораемым материалом.
17. На трубу печного отопления бани, хозпостроек установить искрогаситель.
18. Высоту дымовой трубы выполнить:

- не менее 500мм. Над плоской кровлей; не менее 500 мм. Над коньком кровли, если труба расположена не более 1,5 м. до 3 м. от коньков.

 19. Выполнить расстояние от печи (дымовой трубы) до стены (перегородки) не менее 32 см.

 20. Заменить поврежденные металлические элементы печи (дверки, заслонки и т.п.).

 21. Не выбрасывать шлак вблизи строений.

 22. Выполнить ввод электролинии в дом через «гусак» или изоляторы.

 23.В местах прохождения электролинии через перегородки (перекрытия) установить несгораемые трубки.

 24. По сгораемым конструкциям электролинию проложить в трубе или на горючей основе.

25. Заменить ветхую электропроводку.

26. В чердачном помещении электролинию проложить в трубе или на горючей основе.

27. Соединения концов проводов выполнить при помощи пайки, сварки или опрессовки.

28.Установить предохранители заводского изготовления.

29. Закрыть распределительные коробки крышкой.

30. Заменить разбитые и неисправные выключатели, розетки, вилки, патроны.

31. Светильники в надворных постройках оборудовать колпаками.

32. Электроплитку, утюг, электрочайник установить на несгораемую подставку.

33. Убрать из помещений жилого дома запасные газовые баллоны.

34. Газобаллонные установки (отдельные баллоны емкостью более 12 л.) для снабжения газом кухонных и других плит расположить в негорючей пристройке (металлическом ящике) у глухого участка наружной стены не ближе 5 м. от входа в здание. Количество хранимых в пристройке (ящике) баллонов не должно превышать трех.

35. Расстояние от Баллона до газовой плиты должно быть не менее 0,5 м. до радиаторов отопления и печей – 1 м., до топочных дверок печей – 2 м.

36. Не допускается установка газовых баллонов в цокольном или подвальном этаже, а также в помещениях, под которыми имеется подвал. Двери из помещений, где установлены газовые приборы, должны открываться наружу.

37. Исключить попадание прямых солнечных лучей на баллон.

38. Закрепить баллон к стене с помощью легкосъемного хомута.

39. Предусмотреть вытяжную вентиляцию и окно с открывающейся форточкой.

40. Убрать от газовых приборов мебель и другие сгораемые материалы.